Утвержден постановлением

Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от 13.09 2018 № 1554-ПГ

**ПОРЯДОК**

**УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Сергиево-Посадского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии со [статьей 26](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540691F4428AC1CFF23C537FF7EAC2E29DA6570693AFCFDBDFF57Cj9m6H) Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) и определяет:

процедуру установления придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Сергиево-Посадского муниципального района (далее – автомобильные дороги) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития;

условия использования придорожных полос автомобильных дорог.

3. В границах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;

инженерных коммуникаций.

3. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

4. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос принимается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

5. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района обозначает границы придорожных полос автомобильных дорог информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на межевых знаках, обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, с указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы придорожной полосы таких автомобильных дорог.

6. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в течение семи дней со дня принятия решения об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос направляет копию такого решения в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в отношении территорий которых принято такое решение, для последующего уведомления в установленном законодательством порядке собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

7. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, допускаются:

при наличии согласия, выданного в письменной форме администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия;

с учетом требований, предусмотренных Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540691F4428AC1CFF23D5178FCEAC2E29DA6570693jAmFH) Российской Федерации и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540691F4428AC1CFF23C537FF7EAC2E29DA6570693jAmFH) № 257-ФЗ, при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения;

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги.

8. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог либо за их пределами, но требующее присоединения к автомобильной дороге, должно осуществляться с учетом имеющегося размещения таких объектов в пределах полосы отвода автомобильной дороги.

9. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог либо за их пределами, но требующих присоединения к автомобильной дороге, допускается при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцами автомобильных дорог, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, с соблюдением требований о безопасности дорожного движения и следующих условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;

железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;

существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта должно быть не менее:

600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей категорий;

100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;

50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;

2) выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле;

3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги. Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости приведены в [приложении](#P94) к настоящему Порядку;

4) соблюдение доступа на автомобильную дорогу через пересечения в одном/разных уровнях и примыкания в одном уровне (с (без) пересечением(я) потоков движения транспортных средств прямого направления).

10. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги. При примыкании к автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

11. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцами таких объектов или за их счет на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540691F4428AC1CFF23D5178FCEAC2E29DA6570693jAmFH) Российской Федерации и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540691F4428AC1CFF23C537FF7EAC2E29DA6570693jAmFH) № 257-ФЗ.

12. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам допускаются при наличии согласия в письменной форме выданного администрацией Сергиево-Посадского муниципального района на выполнение указанных работ, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, а также согласование порядка осуществления работ по капитальному ремонту и ремонту указанных примыканий и объем таких работ.

13. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с [Классификацией](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540691F4428AC1CFF23C5E7DF7ECC2E29DA6570693AFCFDBDFF57C92B63441B1j1m5H) работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

14. За оказание услуг присоединения к автомобильной дороге объектов дорожного сервиса, размещаемых в пределах придорожных полос автомобильных дорог, либо за их пределами, но требующих такого присоединения, взимается плата в соответствии с условиями и сроками, установленными в заключаемом с администрацией Сергиево-Посадского муниципального района договоре о присоединении объекта дорожного сервиса к такой автомобильной дороге, согласно [тарифам](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540690FA578AC1CFF1345F75FFEBC2E29DA6570693AFCFDBDFF57C92B63441B2j1m6H) на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 28.06.2017 №1142-ПГ «Об утверждении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования  местного значения вне границ населенных пунктов в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области и в границах населенных пунктов сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и порядка расчета стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам».

15. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге администрация Сергиево-Посадского муниципального района информирует собственников (владельцев) присоединяемых объектов о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги и о сроках осуществления таких реконструкций, капитального ремонта.

16. В случае реконструкции автомобильной дороги переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов, примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами таких объектов при наличии согласия в письменной форме, выдаваемого администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, на выполнение указанных работ, содержащего технические требования и условия.

17. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос автомобильных дорог допускается при наличии согласия, выдаваемого в письменной форме администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540691F4428AC1CFF23D5178FCEAC2E29DA6570693jAmFH) Российской Федерации и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=60C68078763C6DEA540691F4428AC1CFF23C537FF7EAC2E29DA6570693jAmFH) № 257-ФЗ.

Согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке или переустройстве. При этом:

а) размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт возможно только при соблюдении следующих условий:

размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции автомобильной дороги, либо их переустройство будет осуществлено за счет средств владельцев таких объектов;

расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги до оснований опор воздушных линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 метров;

б) в местах пересечения автомобильных дорог воздушными линиями связи и высоковольтными линиями электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 метров.

18. В случае если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.

19. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос автомобильной дороги осуществляют хозяйственную деятельность на таких земельных участках, включая возведение объектов, при условии:

- соблюдения требований и условий, установленных настоящим Порядком;

- недопущения нанесения вреда автомобильной дороге и входящим в ее состав дорожным сооружениям, соблюдения условий эксплуатации автомобильной дороги и безопасности дорожного движения.

Приложение

к Порядку

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОКОВОЙ ВИДИМОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория автомобильной дороги | Минимальное расстояние видимости автомобиля на автомобильной дороге (м) | Минимальное расстояние видимости поверхности автомобильной дороги (м) | |
| на автомобильной дороге | на выезде от объекта дорожного сервиса |
| II | 400 | 175 | 100 |
| III | 300 | 150 | 75 |
| IV | 200 | 140 | 75 |
| V | 150 | 140 | 75 |